**仪器购销合同**

|  |  |
| --- | --- |
| **供方**：北京国科泰兴科技有限公司 | **合同编号**：GK-21038 |
| 需方**：**北京三汇能环科技发展有限公司 | 签订日期：2021年04月28日 |
|  | 签订地点：北京 |

1. 货物名称、规格型号、数量、价款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格型号** | **数量** | **单价**  **（元）** | **金额**  **（元）** |
| 01 | 烟气分析仪 | ecom-B | 1套 | 23000 | 23000 |
| **合计金额（大写）：贰万叁仟元整 （含13%增值税）** | | | | | 23000 |

1. 原产地和厂商：德国、Ecom公司。
2. 技术标准、供方对质量的条件和期限：按制造商产品质量标准，产品自货到最终用户验收完成之日起壹年内免费保修。质保期内供方负责产品的质量责任，但不包括以下原因造成的产品不能正常使用的情况：未按说明书操作；现场维护及保管不善；人为更改及损坏产品等非质量问题的原因；不可抗力的因素。
3. 交货时间、地点、运输方式及费用：收到全额货款后发货到需方指定地点，并承担运输费用，货期：8～12周。
4. 合理损耗及计算方法： 供方投保。 如开箱后验收发现产品质量不符标准且有缺陷，供方负责解决。
5. 包装标准、包装物的供应与回收：纸箱减震标准包装，包装物不回收。
6. 验收标准、方法及提出异议的期限：按产品制造质量标准验收。
7. 需方如发现产品的品种、规格、技术要求与合同不符，应妥善保管并在一周内向供方提出书面异议；
8. 甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同约定。
9. 如因需方自身原因没有及时安排验收的，自仪器收到一月内没有提出异议的视为需方已验收。
10. 随机备品、配件、工具数量及供应方法：按照装箱清单及合同约定提供。
11. 付款方式：合同签订后预付全额货款，收到全额货款后发货样机暂用，4-6周到货全新仪器后换回样机，借用期间需保障仪器不会出现结构性损伤，如样机出现结构性损伤则不可以换新。
12. 违约责任：合同生效后，如果需方原因造成合同款没有及时支付，需方应向供方支付违约金。违约金按逾期付款额3‰/天支付，违约金最高不超出逾期付款额的10%。
13. 不可抗力

当事人双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不

能履行或不能完全履行的理由，并应在3天内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

1. 解决合同纠纷的方式：双方依照合同法协商解决。如协商不成，在供方所在地人民法院诉讼解决。
2. 其它约定事项：1、仪器所有权在合同执行过程中属供方所有，自货款全部付清之日起移至需方。
3. 对维修欠款单位，供方保留暂停售后服务的权利，直到欠款付清后，恢复服务。

十一、本合同一式两份，需方执一份、供方执一份，合同有效期： 2021年04月28日至2021年04月27日。

**供 方** **需 方**

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称：**北京国科泰兴科技有限公司 | **单位名称：** 北京三汇能环科技发展有限公司 |
| **地址：**北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号—D13245 | **地址：**北京市丰台区长兴路16号院6号楼4层421 |
| **法定代表人：张荣沾**  **委托代理人：** 张硕 | **法定代表人： 委托代理人：** |
| **电话：** 17601003555 | **电话：** |
| **电子信箱：** 17601003555@163.com | **电子信箱**： |
| **开户行：中国农业银股份有限行良乡西潞**支行 | **开户行：**北京农村商业银行丰台支行营业部 |
| **账号：11101401040019000** | **账号：**0201000 103 0000 23429 |
| **税号：**91110111MA01Q9RB6X | **税号：**91110106666295220C |

合同附件一

**配置清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item**  **/序号** | **Type No.**  **/型号** | **DESCRIPTION**  **/简要说明** | **QTY**  **/数量** |
| **01** | **ecom-B** | 套餐一  ·标准配置电化学传感器O2 ( 0-21%)， CO（0-4000ppm，带H2补偿），NO（0-5000ppm）， 配置黑色金属外箱。  220mm采样枪耐温650℃  2.6米长采样气管 电源线1根 | **1** |