空调冷冻、冷却水泵更换需求

（2021.5.10）

内容：更换冷冻、冷却水泵，达到既满足制冷需求又能节能降耗的目的。水泵选用主流品牌。

现有冷冻水泵型号：200KTS280-42A，流量：198m/h3，扬程：43MHO2,1480rpm，37KW，3台。

现有冷却水泵型号：200KTS280-42，流量：280m/h3，扬程：42MHO2,1480rpm，45KW，3台。

要求：提供品牌、型号、报价（含更换施工）及能耗对比计算书。