**产品名称：冷却水阻垢缓蚀剂**

**有效含量：≥45%**

**安全防护：本产品为弱酸性，操作时注意防护，带好防护用具、橡胶手套、护目镜等。应避免与皮肤、眼睛等接触，如不慎接触后用大量清水冲洗。**

**药剂浓度调配完毕，桶内严禁兑水**

**计量泵调整完毕，勿动流量旋钮或按键，加药控制装置设置完毕，勿动设置。**