技术要求

1. 离心式冷水机组，总制冷量17000kw、进出水温度10℃/5℃，配蒸发式冷凝器
2. 国产高压电机优于《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》GB30254-2013执行标准范围和要求，且优于Ⅰ级能效水平；90kW及以上国产低压电机优于《电动机能效限定值及能效等级》GB18613-2020中的能效Ⅰ级要求，且优于Ⅰ级能效水平；90kW以下国产低压电机满足《电动机能效限定值及能效等级》GB18613-2020中的能效Ⅱ级要求，其中变频电机除外。
3. 电机品牌要求

