**工程量清单**

|  |
| --- |
| 项目名称：中国移动党校2021年综合教研楼可燃气体报警器控制设备更换 |
| 致：中国移动党校  1）拆除原可燃气体报警器主机1台。安装可燃气体报警器主机（64点位，测气体：甲烷（CH4）、丙烷（C3H8）;显示方式：液晶显示；报警段：高低限报警、故障报警；报警方式：声报警、LED显示；额定电压：AC187-253V;输出电压：DC240V；输出电流：10A;）1台。  2）拆除原燃气报警探头28个，更换新燃气报警探头（检测气体：可燃气体；测量范围：0-100%LEL;准确度：±5%LEL （±5%FS）；外型尺寸：L90mm\*W97mm\*H119mm；供电电源：DC24V （正常工作电压范围 DC16~30V））28个。  3）安装阀门控制箱1台及远程传输模块1个。  4）敷设信号线（4芯信号线，500米），并接驳电源。 |
| 建设单位（签字/章）：  日期： |
| 施工单位（签字/章）：北京三汇能环科技发展有限公司  日期： |