安全生产（环境）技术交底协议书

为了确保甲方安全及正常的管理和办公秩序，依照《中华人民共和国消防法》、《北京市防火安全责任制暂行规定》、《中华人民共和国环境保护法》及北京市人民政府颁发的《企事业单位治安保卫责任制暂行规定》的有关内容，特签订如下协议：

1、甲方对乙方施工、维保人员首次进行施工、维保工作进行安全教育，乙方施工、维保人员应相对固定，变更施工、维保人员时需经甲方安全教育后方可进行施工、维保工作。

2、乙方在施工、维保现场的负责人即是施工、维保范围内的安全、消防及治安负责人，负有对本单位施工、维保人员进行安全教育、纠正违章行为的管理责任，并对乙方施工、维保区域内发生的丢失、盗窃、火灾及人身伤亡事故负责。

3、甲方对乙方施工、维护保养范围内的安全、消防和治安，拥有监督、检查和管理权。

4、乙方施工、维护保养负责人应向员工宣传防火知识，传授灭火器的使用方法。遇有火灾发生时，须在安全的情况下及时用灭火器扑救，并迅速通知甲方予以救援。

5、乙方在施工、维护保养过程中必须遵守下述规定（含环境规定）：

（1）施工、维护保养现场严禁吸烟；

（2）施工、维护保养作业中需要使用油漆、稀料等易燃、易爆危险品时，须指定专人限量使用。施工、维护保养完毕后，必须及时将剩余易燃、易爆材料撤出现场并指定专人妥善保管储存；

（3）施工、维护保养中各种用电器插头、插座必须接驳牢固，严禁用裸线头替代插头直接插在插座内，以防虚接、短路引发火灾；

（4）严禁在楼梯、通道、出口等处堆放建筑、装修材料或施工垃圾，应及时将废弃物清理运送到指定的垃圾站；

（5）废水处理，加强污水处理和清运管理，指定专人负责，规范污水处理的排放和清运；

（6）废气（扬尘）管理，严格采取防尘、抑尘、压尘和降尘措施，采用密闭运输，完善排水设施，防止泥土粘带，确保施工运输车辆清理干净，施工现场周边道路整洁，严格控制扬尘产生；在施工、维护保养作业中涉及化学品使用的，必须采取措施做好由此而产生的挥发性废气的控制工作；

（7）噪声管理，对施工、维护保养作业中的强噪声设备须合理布局，远离边界和敏感区，并采取封闭隔声措施，确保噪声达标排放，减少噪声扰民。对车辆装卸、敲击等人为噪声须加强管理，最大限度降低噪声影响；严格控制施工、维护保养作业时间。因生产工艺上要求或者特殊需要，必须夜间作业、连续作业的，并采取有效措施降低噪声排放，减少对周围环境的影响；

（8）固废管理，施工、维护保养作业中产生的固体废物必须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定妥善收集、存放和清运；施工、维护保养过程中产生的危险废物，如废机油、废漆等，不得随意处置，必须委托有证单位处置，并依法办理危险废物转移手续。

6、甲方对乙方因违反安全管理规定而导致乙方施工、维护保养区域内发生的丢失、盗窃、火灾、人身伤亡等事故将不负任何责任。

7、为保证信大厦的整体安全，甲方依据本《协议书》可以随时对乙方区域进行安全检查，乙方应予以配合协作。

8、疫情期间乙方应保证乙方施工人员身体健康。

甲方：北京信翔恒瑞物业管理有限责任公司 乙方： 北京三汇能环科技发展

工程部 有限公司

负责人： 负责人：

年 月 日 年 月 日